수행평가서(성취도평가)

훈련생 명 :	평가자 명 : 정 수 연 (인)		평 가 일 시
			1차	2016년 월 일
교과목명 : 자동차보수도장기능양성		(분류번호/능력단위명)	2차	2016년 월 일
			3차	2016년 월 일
평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가방법 등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)			전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)
			성취 수준	수행정도
				5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
				4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
				3. 해당 지식과 기술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
				2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
				1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
			평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수 행 준 거	예	아니오
제거부위 선택하기	1.1 도막의 상태, 결함에 따라 제거할 부위를 선정하고, 결정할 수 있다.
	1.2 도장 작업지침서에 따라 제거부위 선택 후 작업 방법을 결정할 수 있다.
	1.3 도장 작업지침서에 따라 크랙현상에 대한 도막제거는 재 발생되지 않도록 제거할 수 있다.
제거방법 선택하기	2.1 도막 상태에 따라 샌딩작업과 리무버(Remover) 작업을 선택할 수 있다.
	2.2 도장 작업지침서에 따라 샌딩작업시 필요한 장비와 연마지를 선택하여 도막을 제거할 수 있다.
	2.3 도장 작업지침서에 따라 리무버의 사용방법과 주의사항을 습득하고 도막제거를 할 수 있다.
	2.4 도장 작업지침서에 따라 인접한 패널의 파손 및 오염방지를 위해 필요한 마스킹 작업을 할 수 있다.

평가영역 (단원명)	수 행 준 거	예	아니오
단 낮추기	3.1 도장 작업지침서에 따라 단 낮추기에 사용되는 장비, 공구 및 재료의 사용방법을 알 수 있다.
	3.2 도장 작업지침서에 따라 연마지를 선택하여 단 낮추기 범위를 파악할 수 있다.
	3.3 손상부위에 따른 작업방법을 파악하여 단 낮추기를 할 수 있다.
재료선택하기	1.1 소재에 따른 적합한 프라이머를 선택할 수 있다.
	1.2 도장 작업지침서에 따라 프라이머의 특성·취급방법을 파악할 수 있다.
	1.3 도료의 종류에 따른 혼합비율을 알고, 혼합할 수 있다.
	1.4 도장 작업지침서에 따라 가사시간, 플래쉬 오프 타임, 셋팅 타임에 대한 지식을 파악할 수 있다.
탈지작업하기	2.1 차체 소재, 구도막 제거 공정에 따라 탈지제를 선정할 수 있다.
	2.2 소재와 도막의 종류에 따른 탈지 작업을 할 수 있다.
	2.3 도장 작업지침서에 따라 송진포의 사용법을 알고 사용할 수 있다.
프라이머 도장하기	3.1 도장 작업지침서에 따라 여과지 사용 방법을 숙지하고 스프레이건을 사용할 수 있다.
	3.2 손상부위, 도장부위에 따라 프라이머를 도장할 수 있다.
	3.3 프라이머 종류에 따라 세척제를 선택하여 건을 청소할 수 있다.
	3.4 도장 작업지침서에 따라 건조기를 조작할 수 있다.
	3.5 도장 작업지침서에 따라 프라이머의 건조 여부를 판단할 수 있다.
프라이머-서페이서 선택하여 배합하기	1.1 도장면에 따른 적합한 프라이머-서페이서 도료를 선택할 수 있다.
	1.2 도장 작업지침서에 따라 프라이머-서페이서에 맞는 경화제와 희석제를 선택할 수 있다.
	1.3 도장 작업지침서에 따라 주제·경화제를 기준 규격에 맞는 비율로 혼합할 수 있다.
	1.4 도장 작업지침서에 따라 주제·경화제를 기준 규격에 맞는 점도로 희석할 수 있다.

평가영역 (단원명)	수 행 준 거	예	아니오
프라이머-서페이서 도장하기	2.1 도장 작업지침서에 따라 작업면을 확인하여 오염물·유분을 제거할 수 있다.
	2.2 도장 작업지침서에 따라 작업에 필요한 마스킹을 할 수 있다.
	2.3 도장 작업지침서에 따라 적정범위·적정량으로 서페이서를 도장할 수 있다.
샌딩 작업하기	3.1 도장 작업지침서에 따라 건보 방법을 선택하여 완전 건조 여부를 판단할 수 있다.
	3.2 도장된 품질상태에 따라 연마 방법을 결정할 수 있다.
	3.3 연마기 사용설명서에 따라 연마기(sander)·연마지를 선택하여 평활하게 연마할 수 있다.
	3.4 도장 작업지침서에 따라 서페이서의 연마 상태를 판단할 수 있다.
건조 방법 선택하기	1.1 건조 장비의 종류에 따라 건조 방법을 결정할 수 있다.
	1.2 건조 장비의 특징에 따라 건조 방법을 결정할 수 있다.
	1.3 도료의 종류·특성에 따라 건조 온도, 건조 시간을 숙지하여 작업할 수 있다.
건조하기	2.1 도장 작업지침서에 따라 세팅 타임을 적용하여, 도장 결함을 방지할 수 있다.
	2.2 도료·작업환경에 따른 건보 방법으로 도장을 건조할 수 있다.
	2.3 작업 공정에 따른 건조장비를 사용할 수 있다.
건조상태 검사하기	3.1 작업 공정에 따라 필요한 건조 상태를 판단할 수 있다.
	3.2 도장 작업지침서에 따라 이물질 부착 여부를 확인할 수 있다.
	3.3 도장 작업지침서에 따라 이물질 결함 여부를 확인할 수 있다.