조광페인트㈜도료교육센터 공고 제2019-1호

입  찰  공  고

1. 입찰에 부치는 사항

1) 입찰건명 : 샌딩장비 구매

2) 규격 및 수량 : 붙임 ‘규격서’ 참조

3) 추정금액 : 금 43,000,000원

4) 용도 : 조광페인트㈜ 교육연구장비 (부대장비포함)

5) 입찰부서 : 조광페인트(주) 도료교육센터

6) 설치기간 : 계약일로부터 30일 이내

2. 입찰 및 계약방법

1) 전자입찰 (조달청입찰시스템누리장터 / 일반경쟁입찰)

2) 투찰하한율 : 90% (제한적 최저가)

3. 입찰서 제출

1) 공고기간 : 2019.03.14.(목) ~ 2019.03.19.(화)

2) 제출기간 : 2019.03.20(수)(09:00) ~ 2019.03.22.(금)(12:00까지)

3) 개찰일시 : 2019.03.33.(금)(14:00~)

4) 개찰장소 : 조광페인트(주) 도료교육센터 입찰집행관 PC (누리장터)

5) 전산장애 발생시 개찰이 다소 지연되거나 연기될 수 있으며, 입찰서 제출확인은 국가종합전자조달시스템:누리장터(http://nuri.g2b.go.kr)의 웹 송신함에서 확인하시기 바랍니다.

4. 입찰참가자격

1)「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 동법 시행 규칙 제14조에 따라 자격을 갖추고 동법 시행령 제92조 규정에 의한 입찰 참가자격 제한사유가 없는 업체이어야 한다.

2) 본 입찰은 전자입찰로 집행되므로 입찰참가자격 등록규정에 따라 조달청 조달서비스센터에 입찰참가 등록을 하여야 하며, 미등록 업체는 조달청에 입찰참가자격 등록을 하여야 합니다.

3) 본 입찰은 “지문인식 신원확인 입찰”이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제10조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다. 다만, 지문인식 신원확인 입찰이 곤란한 자는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제10조 제1항 제6호 및 제7호 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

5. 입찰의 무효

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조, 같은법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준의 “입찰유의서”, “국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서” 등의 규정에 따릅니다.

6. 낙찰자 결정

1) 투찰하한율 내 최저가

동일 최저가가 2개 이상일 경우 아래 순위에 따라 낙찰자 선정

- 화학관련 또는 위험물관련 교육연구시설 장비납품실적 5억원 이

7. 입찰참가자 유의사항

1) 입찰참가자는 반드시 공고문, 내역서 및 시방서, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에서 정한 ‘입찰유의서’, ‘공사계약 일반조건’, 청렴계약이행 및 체불임금없는 관급공사계약 특수조건과 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서, 국가종합전자조달시스템 조달업체 이용약관 등 기타 입찰에 필요한 사항을 열람하여 그 내용을 완전히 숙지하고 입찰서를 제출하여야 하며, 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

2) 전자입찰 참가희망 업체의 전산장비 부족 등의 사유로 인하여 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란한 경우에는 투찰시간 24시간 이전에 전자조달 콜센터(☎1588-0800)에 문의하시기 바라며, 장애발생에도 불구하고 전자조달 콜센터에 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

3) 계약방식은 국가종합전자조달시스템(G2B)상의 전자계약 체결을 원칙으로 하며, 본 공고문에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령 및 예규에서 정한 바에 따릅니다.

4) 공사, 설계 ,입찰공고 및 적격심사 등 기타 궁금하신 사항은 조광페인트(주) 도료교육센터(☎043-530-1518 담당:이창협과장)로 문의하시기 바랍니다.

5) 본 장비는 부정청탁 및 금품 수수의 금지에 관한 법률에 의거 예산 집행을 진행합니다.

위와 같이  공고합니다.

2019. 03. 13.

조광페인트(주) 대표이사

[붙임] 규격서

품명	USI 전처리장			수량	1식
모델 및 규격	DWPA 614.400/ZM+Ec190/100 DOWN DRAFT TYPE 380V/3상/7.5kw
항목		단위	규격			비고
규격	외부(L.W.H)	mm	6140×410×3750
구조	축조방법		볼트 너트에 의한 요철 조립식
	구조물재질		아연도금된 강판			두께 : 1t ISOLSIN F219
천정필터	사이즈	mm	1010×1010×5장
	면적	㎡	5.10
	집진능력	g/㎡	282
	집진효율	%	97.7
	내열온도	℃	100
	TYPE		6/61 AU : 한쪽은 REIN FORCING NET (ON AIR LEAVING SIDE)이고 먼지가 처음 닿는 면은 THERMALLY BONDED SYNTHETIC FIVERS, TACKIFIED된, 두께 18mm의 화인 필터)
1차 배기 휠터	사이즈	mm	750×6000×5장
	면적	㎡	22.5
	집진능력	g/㎡	3500
	집진효율	%	92
	내열온도	℃	150
	TYPE		SPERIGLASS G2 - 유리섬유, 불연재 (Glass Fibers and Thermic Bonding Reisins)			두께 70 mm
2차 배기휠터 (매트1차)	사이즈	mm	500 ×600 : 8장
	면적	㎡	2.4
	집진능력	g/㎡	3400
	집진효율	%	92
	내열온도	℃	150
	TYPE		SPERIGLASS G2 - 유리섬유, 불연재 (Glass Fibers and Thermic Bonding Reisins)

항목		단위	규격	비고
3차 배기휠터 (매트2차)	사이즈	mm	500 ×600 : 8장
	면적	㎡	2.4
	에어스피드	㎡/1”	0.77
	집진능력	g/㎡	450
	집진효율	%	93
	내열온도	℃	100
	TYPE		SPERIFILT 4/25AU - 합성섬유 (synthetic fiber and bonding agent, non-regenerableEU4)
4차 배기휠터 (매트3차)	사이즈	mm	1100 ×830 ×15장
	면적	㎡	13.7
	집진능력	g/㎡	450
	집진효율	%	93
	TYPE		SPERIFILT 4/25AU - 합성섬유 (synthetic fiber and bonding agent, non-regenerableEU4)
5차 냄새제거 활성탄	면적	㎡/gr	1150 – 1300
	필터재료		활성탄
	카본필터형상		원통형소자	cylindric
	카본필터직경	m/m	4
	카본의길이	m/m	3 – 10
	카본의총중량	kg	190
	밀집상태	kg/㎥	440 ( ＋－5%)
	가루형상포함량	%	12 max.
활성탄	초기 함유습도	%	10 max.	A STM D 2866
	카본의 흡수공의량	㎤/gr	0.90
	초기압력 로스		35
제어장치	주요기능		자동 전원 차단장치. .수동 댐퍼 방식 샌딩시와 도장시의 에어배송 장치 샌딩 및 도장 자동절환장치
배기기계실		크기	2120(L)x1200(W)x2150 (H)

항목		단위	규격	비고
송풍기 (배기)	풍량	㎥/Hr	23,000 max
	정압		57 mm H2O
	MOTOR마력	HP	10 (7.5 kw)
	TYPE		Reverse Blade Direct Centrifugal Fan	터보 팬 타입
설치사양	전 원		380V, 3상	L1.L2.L3.N.G 5선식
	전체 소비전력	Kw	7.5 kw
	소 음	dB	75 dB 이하
기타	- 자동 전원 차단장치. - 수동 댐퍼 방식 - 샌딩시와 도장시의 에어배송 장치 - 샌딩 및 도장 자동절환장치 - 샌딩시 신선한 공기는 천정 플래늄에서 에어 샤워식으로 하부로 방출되며 배기 필터를 거쳐 다시 천정 플래늄으로 재공급. - 도장시 신선한 공기는 천정플래늄에서 에어 샤워식으로 하부로 방출하여 배기필터박스 및 환경오염방지장치의 필터를 통과하여 정화된 공기가 외부로 방출.