조광페인트㈜도료교육센터 공고 제2019-3호

입  찰  공  고 (재공고)

1. 입찰에 부치는 사항

1) 입찰건명 : 도료 전처리장비 구매

2) 규격 및 수량 : 붙임 ‘규격서’ 참조

3) 추정금액 : 금 71,200,000원

4) 용도 : 조광페인트㈜ 교육연구장비 (부대장비포함)

5) 입찰부서 : 조광페인트(주) 도료교육센터

6) 설치기간 : 계약일로부터 30일 이내

2. 입찰 및 계약방법

1) 전자입찰 (조달청입찰시스템누리장터 / 일반경쟁입찰)

2) 투찰하한율 : 90% (제한적 최저가)

3. 입찰서 제출

1) 공고기간 : 2019.04.22.(월) ~ 2019.04.23.(화)

2) 제출기간 : 2019.04.24(수)(09:00) ~ 2019.04.26.(금)(12:00까지)

3) 개찰일시 : 2019.04.26.(금)(13:00~)

4) 개찰장소 : 조광페인트(주) 도료교육센터 입찰집행관 PC (누리장터)

5) 전산장애 발생시 개찰이 다소 지연되거나 연기될 수 있으며, 입찰서 제출확인은 국가종합전자조달시스템:누리장터(http://nuri.g2b.go.kr)의 웹 송신함에서 확인하시기 바랍니다.

4. 입찰참가자격

1)「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조 및 동법 시행 규칙 제14조에 따라 자격을 갖추고 동법 시행령 제92조 규정에 의한 입찰 참가자격 제한사유가 없는 업체이어야 한다.

2) 본 입찰은 전자입찰로 집행되므로 입찰참가자격 등록규정에 따라 조달청 조달서비스센터에 입찰참가 등록을 하여야 하며, 미등록 업체는 조달청에 입찰참가자격 등록을 하여야 합니다.

3) 본 입찰은 “지문인식 신원확인 입찰”이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제10조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다. 다만, 지문인식 신원확인 입찰이 곤란한 자는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제10조 제1항 제6호 및 제7호 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

5. 입찰의 무효

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조, 같은법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준의 “입찰유의서”, “국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서” 등의 규정에 따릅니다.

6. 낙찰자 결정

1) 투찰하한율 내 최저가

동일 최저가가 2개 이상일 경우 아래 순위에 따라 낙찰자 선정

- 화학관련 또는 위험물관련 교육연구시설 장비납품실적 5천만원 이상

7. 입찰참가자 유의사항

1) 입찰참가자는 반드시 공고문, 내역서 및 시방서, 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에서 정한 ‘입찰유의서’, ‘공사계약 일반조건’, 청렴계약이행 및 체불임금없는 관급공사계약 특수조건과 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서, 국가종합전자조달시스템 조달업체 이용약관 등 기타 입찰에 필요한 사항을 열람하여 그 내용을 완전히 숙지하고 입찰서를 제출하여야 하며, 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

2) 전자입찰 참가희망 업체의 전산장비 부족 등의 사유로 인하여 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란한 경우에는 투찰시간 24시간 이전에 전자조달 콜센터(☎1588-0800)에 문의하시기 바라며, 장애발생에도 불구하고 전자조달 콜센터에 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

3) 계약방식은 국가종합전자조달시스템(G2B)상의 전자계약 체결을 원칙으로 하며, 본 공고문에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령 및 예규에서 정한 바에 따릅니다.

4) 공사, 설계 ,입찰공고 및 적격심사 등 기타 궁금하신 사항은 조광페인트(주) 도료교육센터(☎043-530-1518 담당:이창협과장)로 문의하시기 바랍니다.

5) 본 공사는 부정청탁 및 금품 수수의 금지에 관한 법률에 의거 예산 집행을 진행합니다.

위와 같이  공고합니다.

2019. 04. 22.

조광페인트(주) 대표이사

[붙임] 규격서

품명	전처리장비(화성피막처리장치)	수량	1식
용도	교육훈련용
규 격 및 성 능	1) 장치의 가동 시간은 1日 8Hrs 2) 반자동으로 작업 3) 피막시간 分-分 피막을 기준 4) 각 피막조 및 약품조의 HEATING은 전기히터로 제작 5) Carrier 1대 SIDE ARM TYPE 6) Cycle Time 수동 7) 급수.순수 배관은 VP 40A로서 시공하고 장치로부터 3M 이내 설치 8) 폐수 배관은 VP 75A로 시공하고 일반 폐수와 산 폐액 배관을 각각 시공 및 장치 본체로부터 4M 이내 9) 공기관 공사는 VP 40A로 AIR BLOWER 로부터 각각 TANK로 분기 배관 10) 전기 1차측 동력은 견적에서 제외 11) 2차측 배선은 각기기와 CONTROL PANEL 배선 12) 배기 DUCT는 장치의 본체로부터 2M 이내 까지 시공 13) 모든 TANK는 PP,SUS 재질로 제작 14) 분전반 공사(PANEL BREAKE) 및 SPARE PART는 견적에서 제외 15) 환경 감리 및 대관청 인허가 업무,각종 TANK 건욕, 기초약품 첨가제는 견적에서 제외 됨.
구성품	1) PROCESS TANK2) STEEL FRAME 3) Carrier (ROBOT) 4) PROGRAM CONTROL PANEL 5) FILTER SYSTEM 6) HEATING SYSTEM & COOLING SYSTEM 7) HOOD&DUCT 8) PLATING Rack bar
비 고	1) 급수 배관 공사 : VP 40A 배관으로 각 TANK로 분기 20A로 시공 2) 순수 배관 공사 : VP 40A 배관으로 각 TANK로 분기 20A로 시공 3) 폐수 배관 공사 : VP 75A배관으로 일반 폐수와 약품 폐액 산 .알카리 배관을 분리 배관을 시공하며 장비 본체로부터 5M 이내 4) 공기 교반관 공사 : AIR BLOWER로부터 VP 40A로 배관 각 TANK 내로 분기 배관을 VP 20A 로 시공 5) 여과기 및 배관 공사는 견적에서 제외. 6) 전기 2 차측 배선 공사 : CONTROL PANEL과 각기기 전원 380V ( MOTOR, 전기히터 포함) 7) 배기 DUCT 공사 : MAIN DUCT 공사는 장치로부터 5M 기본 8) 레벨 OUT 시 PUMP OUT 됨. 9)부속장비 드립판 설치 사용함, 10) 기존 분체장비 이전 설치 포함